**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN DIFFRATTOMETRO PER FILM SOTTILI A FASCIO PARALLELO – CIG 87160296AA**

**ALLEGATO C – DICHIARAZIONE PER VALORI CRITERI TABELLARI**

|  |  |
| --- | --- |
| **CRITERI TABELLARI** | **CARATTERISTICHE DELL’ATTREZZATURA OFFERTA**  Indicare i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura. Per i requisiti che non prevedono misure, confermare la presenza della caratteristica offerta, ove possibile specificando modalità o dettagli dell’attrezzatura che rispondono al requisito.  Il documento sarà valutato per verificare la corrispondenza dei valori dichiarati per l’attribuzione dei punteggi tecnici tabellari.  In caso di discrepanze tra quanto dichiarato nel presente documento e quanto dichiarato a sistema  farà fede quanto dichiarato nel presente documento e saranno di conseguenza attribuiti i corrispondenti punteggi.  In caso di assenza di una chiara indicazione dell’opzione offerta o di eventuali valori richiesti sarà attribuito il punteggio pari a zero per il criterio corrispondente indicato a sistema. |
| **CARATTERISTICA DIFFRATTOMETRO PER FILM SOTTILI A FASCIO PARALLELO** | |
| **A.1.1 Estensione della garanzia**   1. estensione della garanzia di ulteriori 3 anni 2. estensione della garanzia di ulteriori 2 anni 3. estensione della garanzia di ulteriore 1 anno | **Indicare l’opzione offerta** |
| **A.1.2 Tempi di consegna**   1. consegna e installazione entro e non oltre 4 mesi 2. consegna e installazione entro e non oltre 5 mesi 3. consegna e installazione entro e non oltre 6 mesi | **Indicare l’opzione offerta** |
| **A.2.2 Secondo braccio goniometrico non coplanare**   1. elemento presente 2. elemento assente | **Indicare l’opzione offerta** |
| **A.2.3 Range di misura angolare (2 Theta) del goniometro:**   1. ≥ di 150 gradi 2. compreso tra 140 e 150 gradi 3. ≤ di 140 gradi | **Indicare quale opzione e descrivere le caratteristiche dell’attrezzatura corrispondenti all’opzione offerta** |
| **A.2.4 Range di misura angolare dello strumento per misurazioni in-plane**   1. ≥ di 130 gradi 2. compreso tra 110 e 130 gradi 3. ≤ di 110 gradi | **Indicare quale opzione e descrivere le caratteristiche dell’attrezzatura corrispondenti all’opzione offerta** |
| **A.3.2 Possibilità di passare da configurazione a fascio parallelo a fascio divergente**   1. sì 2. no | **Indicare l’opzione offerta** |
| **A.5.2 Mappatura nel piano del campione**   1. corsa superiore a + o – 40 mm 2. corsa fino a + o – 40 mm 3. mappatura assente | **Indicare quale opzione e descrivere le caratteristiche dell’attrezzatura corrispondenti all’opzione offerta** |