**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN DIFFRATTOMETRO A CRISTALLO SINGOLO CON DOPPIA MICRO-SORGENTE**

**CIG 8826726CB6**

**CUP D45F21000700002**

**ALLEGATO C – DICHIARAZIONE PER VALORI CRITERI TABELLARI**

|  |  |
| --- | --- |
| **CRITERI TABELLARI** | **CARATTERISTICHE DELL’ATTREZZATURA OFFERTA**  Indicare i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura. Per i requisiti che non prevedono misure, confermare la presenza della caratteristica offerta, ove possibile specificando modalità o dettagli dell’attrezzatura che rispondono al requisito.  Il documento sarà valutato per verificare la corrispondenza dei valori dichiarati per l’attribuzione dei punteggi tecnici tabellari.  In caso di discrepanze tra quanto dichiarato nel presente documento e quanto dichiarato a sistema  farà fede quanto dichiarato nel presente documento e saranno di conseguenza attribuiti i corrispondenti punteggi.  In caso di assenza di una chiara indicazione dell’opzione offerta o di eventuali valori richiesti sarà attribuito il punteggio pari a zero per il criterio corrispondente indicato a sistema. |
| **CARATTERISTICA DIFFRATTOMETRO A RAGGI X A DOPPIA SORGENTE PER CRISTALLO SINGOLO** | |
| **A.1 Estensione della garanzia**  a) estensione della garanzia di almeno 2 anni oltre quanto previsto dal capitolato  b) estensione della garanzia di almeno 1 anno oltre quanto previsto dal capitolato  c) Nessuna estensione della garanzia rispetto al minimo del capitolato | **Indicare l’opzione offerta** |
| **A.3*Garanzia specifica sui tubi a raggi X***   1. Almeno 6 anni 2. Almeno 5 anni 3. Almeno 4 anni 4. Almeno 3 anni 5. Almeno 2 anni | **Indicare l’opzione offerta** |
| **A.4 *Garanzia specifica del detector***   1. Almeno 4 anni 2. Almeno 3 anni 3. Almeno 2 anni | **Indicare l’opzione offerta** |
| **A.5 *Tempi di consegna***   1. consegna e installazione entro e non oltre 4 mesi 2. consegna e installazione entro e non oltre 5 mesi 3. consegna e installazione entro e non oltre 6 mesi | **Indicare l’opzione offerta** |
| **B.2 *Riduzione, con controllo via software, della divergenza del fascio***   1. presente 2. assente |  |
| **C. 1 *Acquisizione delle immagini***   1. > 80 Hz 2. ≤ 80 Hz | **Indicare l’opzione offerta** |
| **D.1 *Testine goniometriche***   1. 2 Testine aggiuntive 2. 1 Testina aggiuntiva 3. 0 Testine aggiuntive | **Indicare l’opzione offerta** |