|  |
| --- |
| **ALLEGATO C - DICHIARAZIONE CRITERI TABELLARI** |
| PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. b) PUNTO 2 D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA LASER AD IMPULSI ULTRA-CORTI ED ALTA POTENZA, TUNABILE SU UNA AMPIA BANDA SPETTRALE |
| CIG 9917664B3B  CUP B53C22001750006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Opzioni criteri tabellari** | | **Caratteristiche dell'attrezzatura offerta**  Indicare i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura.  Il documento sarà valutato per verificare la corrispondenza dei valori dichiarati per l’attribuzione dei punteggi tecnici tabellari.  In caso di discrepanze tra quanto dichiarato nel presente documento e quanto dichiarato a sistema farà fede quanto dichiarato nel presente documento e saranno di conseguenza attribuiti i corrispondenti punteggi.  In caso di assenza di una chiara indicazione dell’opzione offerta o di eventuali valori richiesti sarà attribuito il punteggio pari a 0 (zero). |
| **A - CARATTERISTICHE** | | | |
| **A.1** |  | **Durata temporale dell’impulso (ad una lunghezza d’onda tra 900 e 950 nm)** | |
| A) | <= 110 fs  (assumendo sech2 forma dell’impulso) |  |
| B) | <= 130 fs e > 110 fs  (assumendo sech2 forma dell’impulso) |
| C) | <= 150 fs e > 130 fs  (assumendo sech2 forma dell’impulso) |  |
| D) | < 160 fs e < 150 fs  (assumendo sech2 forma dell’impulso) |  |
| **A.2** | **Accordabilità (gap free) della lunghezza d’onda** | | |
| A) | Presente |  |
| B) | Assente |  |
| **A.3** | **Tunabilità del sistema laser** | | |
| A) | Banda spettrale compresa fra 680 e 1300 nm |  |
| B) | Fino a 30 nm in più di accordabilità rispetto ai requisiti minimi |
| C) | Da 31 nm in più di accordabilità rispetto ai requisiti minimi |  |
| **A.4** | **Dispersione della velocità di gruppo (GDD)** | | |
| A) | Presente |  |
| B) | Assente |  |