|  |
| --- |
| **ALLEGATO C - DICHIARAZIONE CRITERI TABELLARI** |
| GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  “FORNITURA DI UN SISTEMA PER PULSED LAYER DEPOSITION (PLD)” |
| CIG 9879094644  CUP B53C22004310006 |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Opzioni criteri tabellari** | | **Caratteristiche dell'attrezzatura offerta**  Indicare i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura.  Il documento sarà valutato per verificare la corrispondenza dei valori dichiarati per l’attribuzione dei punteggi tecnici tabellari.  In caso di discrepanze tra quanto dichiarato nel presente documento e quanto dichiarato a sistema farà fede quanto dichiarato nel presente documento e saranno di conseguenza attribuiti i corrispondenti punteggi.  In caso di assenza di una chiara indicazione dell’opzione offerta o di eventuali valori richiesti sarà attribuito il punteggio pari a 0 (zero). |
| **A.1.1** | **Uniformità dello spessore del film cresciuto per PLD** | | |
| a) Uniformità <+/- 1% | |  |
| b) Uniformità <+/- 2.5% | |
| c) Uniformità ≤+/- 5% | |
| **A.1.2** | **Pressione base nella camera di deposizione** | | |
| a) < 5 x 10^­9 Torr | |  |
| b) ≤ 1 x 10^­8 Torr | |
| **A.1.4** |  | **Uniformità della temperatura del substrato su 4 pollici** | |
| a) Uniformità ≤ 1% | |  |
| b) Uniformità ≤ 2.5% | |
| c) Uniformità ≤ 5% | |
| **A.4.2.** | **Salvataggio metadati** | | |
| a) Salvataggio metadati incluso | |  |
| b) Salvataggio metadati non incluso | |
| **A.4.3** | **Presenza di API (Application programming interface)** | | |
| a) API incluso nella fornitura | |  |
| b) API non incluso nella fornitura | |
| **A.5.1** | **Energia per impulso del laser ad eccimeri** | | |
| a) Energia per impulso > 400 mJ | |  |
| b) Energia per impulso = 400 mJ | |
| **A.5.2** | **Frequenza massima di ripetizione del laser** | | |
| a) Frequenza massima di ripetizione > 50 Hz | |  |
| b) Frequenza massima di ripetizione = 50 Hz | |
| **A.6.1** | **Training** | | |
| a) Almeno 8 giorni, da ripartire tra pre-collaudo presso sede del venditore, post-collaudo presso Polifab e un periodo aggiuntivo (entro 3 mesi dal termine del collaudo) | |  |
| b) Almeno 6 giorni, da ripartire tra pre-collaudo presso sede del venditore e post-collaudo presso Polifab | |
| c) Almeno 3 giorni post-collaudo presso Polifab | |
| **A.6.2** | **Estensione della garanzia** | | |
| a) garanzia di 36 mesi | |  |
| b) garanzia di 24 mesi | |  |
| **A.6.3** | **Tempi di consegna** | | |
| a) consegna e installazione entro e non oltre 6 mesi | |  |
| b) consegna e installazione entro e non oltre 9 mesi | |  |
| c) consegna e installazione entro e non oltre 12 mesi | |  |