|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Definizione caratteristiche tecniche dei prodotti offerti**

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERVENTI DI RELAMPING NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA E POSA DI IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E PER L’EFFICIENZA ENERGETICA**

**CIG\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in possesso del documento in corso di validità n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

Che i prodotti offerti possiedono le seguenti caratteristiche tecniche (compilare la colonna in azzurro indicando il valore tecnico specifico):

***3F Linda 1x24W ‐ CRI 90 ‐on/off‐ cod 58583‐90 o similare - uso Laboratori x CRI90***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | on/off |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 90 |  |
| **R9** | Si | Valore minimo ammesso | 50 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L80/B10 |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 22 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 127 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F LINDA LED 1X24W/940 L1270 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 58869 |  |

***3F Linda 2x24W ‐ CRI 90 ‐on/off‐ cod 58594‐90 o similare - uso Laboratori x CRI90***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | on/off |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 90 |  |
| **R9** | Si | Valore minimo ammesso | 50 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L80/B10 |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 22 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 117 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F LINDA LED 2X24W/940 L1270 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 58870 |  |

***3F Linda 1x30W ‐ CRI 90 ‐on/off‐ cod 58605‐90 o similare - uso Laboratori x CRI90***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | on/off |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 90 |  |
| **R9** | Si | Valore minimo ammesso | 50 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L80/B10 |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 22 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 132 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F LINDA LED 1X30W/940 L1570 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 58871 |  |

***3F Linda 2x30W ‐ CRI 90 ‐on/off‐ cod 58616‐90 o similare - uso Laboratori x CRI90***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | on/off |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 90 |  |
| **R9** | Si | Valore minimo ammesso | 50 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L80/B10 |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 22 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 120 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F LINDA LED 2X30W/940 L1570 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 58872 |  |

***3F Linda Basic 1x19W ‐on/off‐ cod 58762 ‐ CRI 80 o similare - uso generico***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | on/off |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 80 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L70/B10 |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 22 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 134 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F LINDA LED BASIC 1X19W L1270 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 58762 |  |

***3F Linda Basic 1x23W ‐on/off‐ cod 58764 ‐ CRI 80 o similare - uso generico***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | on/off |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 80 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L70/B10 |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 22 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 128 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F LINDA LED BASIC 1X23W L1570 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 58764 |  |

***3F Linda Basic 2x19W ‐on/off‐ cod 58763 ‐ CRI 80 o similare - uso generico***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | on/off |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 80 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L70/B10 |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 22 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 131 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F LINDA LED BASIC 2X19W L1270 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 58763 |  |

***3F Linda Basic 2x23W ‐on/off‐ cod 58765 ‐ CRI 80 o similare - uso generico***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | on/off |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 80 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L70/B10 |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 22 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 137 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F LINDA LED BASIC 2X23W L1570 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 58765 |  |

***3F Travetta LED DI 2x30W LGS ‐ DALI‐CRI90 cod 11633, idoneo per VIDEOTERMINALI o similare - uso ufficio***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | DALI |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 90 |  |
| **R9** | Si | Valore minimo ammesso | 50 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L80/B10 |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 19 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 94 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F TRAV.LED DI 2x30W/940 DALI LGS L1590 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 11633 |  |

***3F Travetta LED DI 2x30W LGS ‐ DALI‐CRI90 cod 11633, penditana a soffitto, idoneo per VIDEOTERMINALI o similare - uso ufficio***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | DALI |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 90 |  |
| **R9** | Si | Valore minimo ammesso | 50 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L80/B10 |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 19 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 94 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F TRAV.LED DI 2x30W/940 DALI LGS L1590 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 11633 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | SOSP. COF. RETTANGOLARE BIANCO‐ REG. 1M |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | A01318 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | SOSP.CABL.5P RETTANGOLARE B/CO REG.1M |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | A01325 |  |

***3F Zeta D 2x18W cod 10874 o similare - uso scala***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | on/off |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 80 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L80/B10 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 125 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F ZETA D 2X18 LED L1194 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 10874 |  |

***3F Linda LED Soft 2x24W cod 58737o similare - uso scala***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | on/off |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 80 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L80/B10 |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 22 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 129 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F LINDA LED SOFT 2X24W L1270 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 58737 |  |

***3F Linda LED Soft 2x30W cod 58752 o similare - uso scala***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | on/off |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 80 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L80/B10 |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 22 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 132 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F LINDA LED SOFT 2X30W L1570 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 58752 |  |

***3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31‐37W, regolato a 37W o similare - uso transito***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | on/off |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 80 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L90/B20 a 50.000h |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 19 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 121 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3FLP6060UGR‐840 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 22791 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | ZK700‐900EL DRIVER ON‐OFF DIP‐SWITCH |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | A01485 |  |

***3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24‐37W, regolato a 33W‐idoneo per VIDEOTERMINALI o similare - uso ufficio***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | DALI |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 90 |  |
| **R9** | Si | Valore minimo ammesso | 50 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L90/B20 a 50.000h |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 19 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 103 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3FLP6060UGR‐940 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 22793 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | DELT40C‐MEL DRIVER DALI DIP‐SWITCH |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | A01486 |  |

***3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24‐37W, regolato a 33W‐idoneo per VIDEOTERMINALI, pendinato - uso ufficio***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | DALI |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 90 |  |
| **R9** | Si | Valore minimo ammesso | 50 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L90/B20 a 50.000h |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 19 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 103 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3FLP6060UGR‐940 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 22793 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | DELT40C‐MEL DRIVER DALI DIP‐SWITCH |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | A01486 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | SOSP. COF. RETTANGOLARE BIANCO‐ REG. 1M |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | A01318 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | SOSP.CABL.5P RETTANGOLARE B/CO REG.1M |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | A01325 |  |

***3F Petra OP 22W LED ‐ 4000K CRI >80 o similare - uso bagno***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | on/off |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 80 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L80/B10 |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 22 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 119 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F PETRA OP 380 22W LED |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 34330 |  |

***3F Zeta D 2x22W o similare - uso scala***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | on/off |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 80 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L80/B10 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 127 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F ZETA D 2X22 LED L1489 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 10873 |  |

***RF Reno faretto AMPIO 20W ‐ 84°***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | on/off |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 80 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L85/B10 a 50.000h |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 22 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 101 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F RENO 150 WH 2000/840 WIDE |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 30341 |  |

***3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24‐37W, regolato a 700mA‐idoneo per VIDEOTERMINALI- uso ufficio***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | DALI |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 90 |  |
| **R9** | Si | Valore minimo ammesso | 50 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L90/B20 a 50.000h |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 19 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 103 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3FLP6060UGR‐940 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 22793 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | DELT40C‐MEL DRIVER DALI DIP‐SWITCH |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | A01486 |  |

***3F Travetta LED DI 2x18W LGS ‐ DALI‐CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI- uso ufficio***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | DALI |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 90 |  |
| **R9** | Si | Valore minimo ammesso | 50 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L80/B10 |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 19 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 96 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F TRAVETTA LED 2x18W/940 DALI LGS L1290 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 11572 |  |

***3F Travetta LED DI 2x22W LGS ‐ DALI‐CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI- uso ufficio***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | DALI |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 90 |  |
| **R9** | Si | Valore minimo ammesso | 50 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L80/B10 |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 19 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 98 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F TRAVETTA LED 2x22W/940 DALI LGS L1590 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 11573 |  |

***3F Travetta LED DI 1x30W LGS ‐ DALI‐CRI90 cod 11571, idoneo per VIDEOTERMINALI- uso ufficio***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | DALI |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 90 |  |
| **R9** | Si | Valore minimo ammesso | 50 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L80/B10 |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 18 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 91 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F TRAVETTA LED 1x30W/940 DALI LGS L1590 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 11571 |  |

***3F Travetta LED DI 1x24W LGS ‐ DALI‐CRI90 cod 11570, idoneo per VIDEOTERMINALI- uso ufficio***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | DALI |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 90 |  |
| **R9** | Si | Valore minimo ammesso | 50 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L80/B10 |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 18 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 92 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F TRAVETTA LED 1x24W/940 DALI LGS L1290 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 11570 |  |

***3F Linda Basic 2x12W ‐on/off‐ cod 58732 ‐ CRI 80 – uso generico***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | on/off |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 80 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L90/B10 a 50.000h |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 22 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 126 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F LINDA LED SOFT 2X12W L660 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 58732 |  |

***3F 2LX157222D Linux DR2x22/940 LED DALI UGR L1178***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | DALI |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 80 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L80/B10 |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 19 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 109 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F LINUX DR 2x22/940 LED DALI UGR L1778 (3F224249) |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 2LX157222D |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3F LINUX S 5P L1778 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | A20019 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | COPPIA TERMINALI DI CHIUSURA 3F LINUX |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | A20448 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | STAF.SCORR.INVISIB.CON REG.SOSP.3F LINUX |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | A20450 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | SOSP.SENZA REGOLATORE ‐ 1M |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | A20486 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | MORSETTIERA PRESA‐SPINA 3F LINUX S 5P |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | A20454 |  |

***3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24‐37W, regolato a 800mA‐idoneo per VIDEOTERMINALI- uso ufficio***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | DALI |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 90 |  |
| **R9** | Si | Valore minimo ammesso | 50 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L90/B20 a 50.000h |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 19 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 103 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3FLP6060UGR‐940 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 22793 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | DELT40C‐MEL DRIVER DALI DIP‐SWITCH |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | A01486 |  |

***3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24‐37W, regolato a 900mA‐idoneo per VIDEOTERMINALI- uso ufficio***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | DALI |  |
| **TEMPERATURA**  **DI COLORE [K]** | Si | valore unico ammesso | 4000 |  |
| **CRI** | Si | Valore minimo ammesso | 90 |  |
| **R9** | Si | Valore minimo ammesso | 50 |  |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | Valore minimo ammesso | L90/B20 a 50.000h |  |
| **UGR** | Si | Valore massimo ammesso | 19 |  |
| **Efficacia luminosa [lm/W]** | Si | valori minimo ammessi | 103 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | 3FLP6060UGR‐940 |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | 22793 |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | DELT40C‐MEL DRIVER DALI DIP‐SWITCH |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | A01486 |  |

***Disano Vega LED Nero LED***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **REGOLAZIONI** | Si | valore unico ammesso | On/off |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | / |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | / |  |

***1887 Rodio LED ‐ asimmetrico 414756‐00 ‐ 118W***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **Caratteristiche minime dopo 100.000 h (con tq 25°C)** | Si | valore unico ammesso | L80/B20 A 80.000h |  |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | / |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | / |  |

***1987 MINI Rodio LED ‐ asimmetrico 414910‐00 ‐ 54W***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)** | **OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE** | **REGOLA DI AMMISSIONE** | **VALORI** | **CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO (inserire i valori del prodotto proposto)** |
| **Descrizione Prodotto** | Si | Valore suggerito | / |  |
| **Codice prodotto** | Si | Valore suggerito | / |  |

**N.B.: In caso di non conformità ad anche una sola caratteristica minima richiesta secondo i parametri stabiliti si considereranno non idonei i prodotti offerti.**

Luogo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA del legale rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_