|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ALLEGATO 13.3 – Lotto 3 Sale riunioni**

**FORNITURA DI ARREDI OPERATIVI E DI RAPPRESENTANZA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER L’ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL DIPARTIMENTO DI DESIGN DEL POLITECNICO DI MILANO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_

tel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

P.IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In possesso del documento in corso di validità n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

che il prodotto offerto garantisce la rispondenza alle seguenti normative (compilare solo i lotti per cui si intende partecipare):

Lotto 3 Sale riunioni

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Normativa | Indicare SI o NO se il prodotto risponde o meno alla normativa indicata e riportare il numero del certificato di prova rilasciato dell’ente che ha svolto le prove | |
| UNI EN 527-1:2011 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Parte 1: Dimensioni | SI/NO | N° certificato di prova |
| UNI EN 14074:2005 Mobili per ufficio - Tavoli, scrivanie e mobili contenitori - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità delle parti mobili |  |  |
| UNI EN 13721:2004 Mobili - Valutazione della riflettanza della superficie |  |  |
| UNI EN 13722:2004 Mobili - Valutazione della riflessione speculare della superficie |  |  |
| UNI EN 1730:2012 Mobili - Tavoli - Metodi di prova per la determinazione della stabilità, della resistenza e della durabilità |  |  |
| UNI EN 14073-2:2005 Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 2: Requisiti di sicurezza |  |  |
| UNI EN 14073-3:2005 Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 3: Metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza della struttura |  |  |
| UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche |  |  |
| UNI EN 1728:2012 Mobili - Sedute - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità |  |  |
| Conforme al D.Lgs 81/2008 |  |  |

NB: In sede di aggiudicazione al primo classificato, a comprova di quanto dichiarato nella seguente autocertificazione, verranno richiesti, prima dell’aggiudicazione definitiva, tutti i rapporti di prova/omologazioni effettuati da ente di parte terza e dal Ministero dell’Interno (per quanto concerne la classe di reazione al fuoco).

Nel caso l’offerente ne fosse sprovvisto **l’offerta non verrà considerata valida ed esclusa dalla procedura** di gara e si procederà nuovamente con la verifica in base all’ordine di graduatoria.

(Luogo)................................, lì ............................

FIRMA del legale rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_