|  |  |
| --- | --- |
|  | **ALLEGATO 5.1** |

**FORNITURA DI SEDUTE OPERATIVE E PER OSPITI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL POLITECNICO DI MILANO**

**Lotto 1 – Sedute operative ed ospiti standard**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_

tel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

P.IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In possesso del documento in corso di validità n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

che il prodotto offerto garantisce la rispondenza alle seguenti normative:

**SEDUTE OPERATIVE BASE A 5 RAZZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Normativa | Indicare SI o NO se il prodotto risponde o meno alla normativa indicata | riportare il numero del certificato di prova rilasciato dell’ente che ha svolto le prove (opzionale) |
| UNI EN 1335-1: 2000 “Mobili per ufficio – Sedia da lavoro per ufficio – Dimensioni – Determinazione delle dimensioni (Tipologia A o B **NO la C**) |  |  |
| UNI EN 1335-2: 2018 “Mobili per ufficio – Sedia da lavoro per ufficio – Parte 2: Requisiti di sicurezza” |  |  |
| **Consentita anche la versione della norma 2009** | | |
| UNI EN 1335-2: 2009 - “Mobili per ufficio – Sedia da lavoro per ufficio – Parte 2: Requisiti di sicurezza” |  |  |
| UNI EN 1335-3: 2009 - “Mobili per ufficio – Sedia da lavoro per ufficio – Parte 3: Metodi di prova” |  |  |
| Conforme al D.Lgs 81/2008 |  |  |
| Classe di reazione al fuoco Classe 1IM (IMBOTTITO) |  |  |
| Classe di reazione al fuoco Classe 1 (NON IMBOTTITO) |  |  |
| Basso contenuto di formaldeide (Classe E1) |  |  |

**SEDUTE OSPITI BASE A SLITTA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNI EN 16139:2013 “Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche” |  |  |
| Classe di reazione al fuoco Classe 1IM (IMBOTTITO) |  |  |
| Classe di reazione al fuoco Classe 1 (NON IMBOTTITO) |  |  |
| Basso contenuto di formaldeide (Classe E1) |  |  |

**Rispondenza ai criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Paragrafo criterio ambientale minimo** | **Possesso (si/no)** | **Modalità di comprova da fornire in sede di aggiudicazione provvisoria** |
| 3.2.1 Sostanze pericolose (punti 3-4-6) |  | Dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6 |
| 3.2.1 Sostanze pericolose (punti 1-2-5) |  | Rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità il rispetto dei punti 1, 2 e 5 |
| 3.2.4 Contenuto di composti organici volatili |  | Rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale |
| 3.2.5 Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle |  | Rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. |
| 3.2.7 Plastica riciclata |  | Certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. |
| 3.2.8 Rivestimenti |  | Rapporti di prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’appendice I dei criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni, che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. |
| 3.2.9 Materiali di imbottitura (per il sedile nella variante imbottita) |  | L’offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate in appendice II |
| 3.2.12 Imballaggio |  | L’offerente deve descrivere l’imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell’imballaggio, come è realizzato l’assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato. |

**NB: In sede di aggiudicazione al primo classificato, a comprova di quanto dichiarato nella seguente autocertificazione, verranno richiesti, prima dell’aggiudicazione definitiva, tutti i rapporti di prova/omologazioni effettuati da ente di parte terza e dal Ministero dell’Interno (per quanto concerne la classe di reazione al fuoco).**

**Nel caso l’offerente ne fosse sprovvisto l’offerta non verrà considerata valida ed esclusa dalla procedura di gara e si procederà nuovamente con la verifica in base all’ordine di graduatoria.**

(Luogo)................................, lì ............................

FIRMA del legale rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_