|  |
| --- |
|  |
| **ALLEGATO C - DICHIARAZIONE CRITERI TABELLARI** |
| **GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN’APPARECCHIATURA PER NANOLITOGRAFIA** |
| **CIG A0258DFB91** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Opzioni criteri tabellari** | | **Caratteristiche dell'attrezzatura offerta**  Indicare i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura.  Il documento sarà valutato per verificare la corrispondenza dei valori dichiarati per l’attribuzione dei punteggi tecnici tabellari.  In caso di discrepanze tra quanto dichiarato nel presente documento e quanto dichiarato a sistema farà fede quanto dichiarato nel presente documento e saranno di conseguenza attribuiti i corrispondenti punteggi.  In caso di assenza di una chiara indicazione dell’opzione offerta o di eventuali valori richiesti sarà attribuito il punteggio pari a 0 (zero). |
| **A- CONDIZIONI DI FORNITURA** | | | |
| **A.1** | **Frequenza del pattern generator** | | |
| A) | maggiore di 50 MHz |  |
| B) | uguale di 50 MHz |
| **A.2** | **Area di scrittura** | | |
| A) | maggiore di 160 mm x 160 mm |  |
| B) | uguale a 150 mm x 150 mm |
| **A.3** |  | **Load-lock per caricamento campioni** | |
| A) | loadlock automatico |  |
| B) | loadlock manuale |
| **A.7** | **Metrologia per misurazione automatica su area di scrittura** | | |
| A) | presente |  |
| B) | non presente |
| **A.8** |  | **Fluttuazione permessa della temperatura della stanza** | |
| A) | +/- 2 gradi |  |
| B) | +/- 1 grado |  |
| **B- CARATTERISTICHE GENERALI** | | | |
| **B.1** | **Tempi di consegna** | | |
| A) | Entro e non oltre 6 mesi |  |
| B) | Entro e non oltre 9 mesi |
| C) | Entro e non oltre 12 mesi |
| **B.2** | **Manutenzioni programmate** | | |
| A) | Incluse |  |
| B) | Non incluse |