****

|  |
| --- |
| **ALLEGATO C DICHIARAZIONE CRITERI TABELLARI** |
| Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. e) D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della “FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA PRODUZIONE DI POLVERI METALLICHE MEDIANTE ATOMIZZAZIONE AD ULTRASUONI” |
| CIG B7D872A860 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Opzioni criteri tabellari** | | **Caratteristiche dell'attrezzatura offerta**  Indicare i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura.  Il documento sarà valutato per verificare la corrispondenza dei valori dichiarati per l’attribuzione dei punteggi tecnici tabellari.  In caso di discrepanze tra quanto dichiarato nel presente documento e quanto dichiarato a sistema farà fede quanto dichiarato nel presente documento e saranno di conseguenza attribuiti i corrispondenti punteggi.  In caso di assenza di una chiara indicazione dell’opzione offerta o di eventuali valori richiesti sarà attribuito il punteggio pari a 0 (zero). |
| 1. **Alimentazione mediante barrotti oppure filo integrata nell’atomizzatore** | | | |
| **a** | Entrambe le opzioni presenti in offerta | |  |
| **b** | Opzione alimentazione con filo implementabile, non compresa in offerta | |  |
| **c** | Opzione alimentazione con filo non implementabile | |  |
| **B. Presenza di modulo per la preparazione mediante fusione e colata dei barrotti da atomizzare** | | | |
| **a** | Presenza di un modulo di fusione a induzione per la colata (con sistemi ausiliari quali pompa a vuoto e unità frigorifera integrati) |  |  |
| **b** | Presenza di un modulo di fusione di altro tipo (con sistemi ausiliari necessari al funzionamento) per la colata | |  |
| **C. Possibilità di futura implementazione di modulo per fusione mediante plasma** | | | |
| **a** | Presente in offerta e integrato al sistema |  |  |
| **b** | Implementabile, non compreso in offerta |  |  |
| **c** | Non implementabile |  |  |
| **D. Possibilità di futura implementazione di modulo per fusione ad induzione della carica da atomizzare** | | | |
| **a** | Presente in offerta e integrato al sistema | |  |
| **b** | Implementabile, non compreso in offerta |  |  |
| **c** | Non implementabile |  |  |
| **E. Presenza di sistema di filtraggio integrato autopulente con passivazione integrata** | | | |
| **a** | Presente in offerta e integrato al sistema |  |  |
| **b** | Implementabile, non compreso in offerta |  |  |
| **c** | Non implementabile |  |  |
| **F. Presenza di sistema di refrigerazione** | | | |
| **a** | Presente in offerta e integrato al sistema |  |  |
| **b** | Implementabile, non compreso in offerta |  |  |
| **c** | Non implementabile |  |  |
| **G. Presenza di sistema di pulizia ad ultrasuoni dedicato per i componenti del sistema** | | | |
| **a** | Presente in offerta e integrato al sistema |  |  |
| **b** | Implementabile, non compreso in offerta |  |  |
| **c** | Non implementabile |  |  |
| **H. Presenza di generatore ad ultrasuoni multifrequenza con possibilità di utilizzo in ampia gamma** | | | |
| **a** | Presente in offerta con campo di frequenze almeno entro 20-70 kHz |  |  |
| **b** | Presente in offerta con campo di frequenze almeno entro 40-60 kHz |  |  |
| **c** | Assente |  |  |
| **K. Presenza di sistemi di monitoraggio e controllo di processo** | | | |
| **a** | Presenza di sistemi di monitoraggio e controllo di processo operabili anche da remoto | |  |
| **b** | Presenza di sistemi di monitoraggio e controllo di processo a bordo macchina, non operabili da remoto | |  |
| **c** | Assenza di sistemi di monitoraggio | |  |