|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **ALLEGATO B - DICHIARAZIONE REQUISITI MINIMI INDEROGABILI** |
| GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA MULTILOTTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI HARDWARE PER L'ELABORAZIONE MASSIVA DI DATI  LOTTO 1 SERVER PER CALCOLI MASSIVI SU CPU – CIG A017E817C8 |
| CUP D43C22001180001; CUP D43C22001250001; CUP B51E22000150006; CUP D43C22003030002; CUP D43C22003120001  CUP D43C22003080001; CUP B53C22006720001 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caratteristica** | **Requisito minimo inderogabile** | **Caratteristiche dell'attrezzatura offerta**  Indicare, nella colonna evidenziata in verde, i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura. Per i requisiti che non prevedono misure, confermare la presenza della caratteristica richiesta, ove possibile specificando modalità o dettagli dell’attrezzatura che rispondono al requisito. |
| **2 server 2U** | 1. 2 Intel Xeon Gold 6330 2G, 28C/56T, 11.2 GT/s 42 M cache tubo HT (205W) DDR-2933 2. 512 gb 16X32 GB RAM 3200 DDR4 ECC REG 3. 4 HDD 960 GB SAS 12 GBPS 2,5 HOT PLUG 4. PERC H755 SAS 5. 1 Network Adapters Broadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+ 6. 2 HOT PLUG POWER SUPLY 800 W REDUNDANT 7. 36 mesi NBD ON SITE pro support 8. Ready Rails slide rail |  |
| **9 server 2U** | 1. 2 AMD Epyc 7453 64 mb cache 28 core 56 threads 2,85 GHZ 225 W 2. 1024 gb 16X64 GB RAM 3200 DDR4 ECC REG 3. 1 HDD 960 GB SAS 12 GBPS 2,5 HOT PLUG 4. 1 HDD 4 Tb SSD read 540 mb/s write 520 mb/s 5. 2 intel 10 gigabit 10GBase-T 6. 2 HOT PLUG POWER SUPLY 1600 W REDUNDANT 7. 36 mesi NBD 8. Ready Rails slide rail |  |
| **3 server 1U** | 1. 2 Intel xeon 5320 128 mb cache 26 core 52 threads 2.2 GHZ 2. 1024 gb 16X64GB RAM 3200 DDR4 ECC REG 3. 1 HDD 960 GB SSD 2,5 read 540 mb/s write 520 mb/s 4. 1 HDD 4 Tb SSD read 540 mb/s write 520 mb/s 5. 1 intel x550 10 gigabit 10GBase-T 6. 2 HOT PLUG POWER SUPLY 1600 W REDUNDANT 7. 36 mesi NBD 8. Ready Rails slide rail |  |
| **3 server 4U** | 1. 2 AMD Epyc 7002 256 mb cache 64 core 128 threads 2.0 GHZ 2. 1024 gb 16X64 GB RAM 3200 DDR4 ECC REG 3. 1 HDD 960 GB SAS 12 GBPS 2,5 HOT PLUG 4. 1 HDD 4 Tb SSD read 540 mb/s write 520 mb/s 5. 2 HOT PLUG POWER SUPLY 2000 W REDUNDANT 6. 2 intel 10 gigabit 10GBase-T 7. 36 mesi NBD 8. Ready Rails slide rail |  |